
НКУ управления приводами серии РУСМ

Низковольтные комплектные устройства управления и распределения энергии серии РУСМ применяются в помещениях с высокой влажностью, запыленностью, при наличии химически агрессивных сред и в наружных установках промышленного производства. 
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Типы НКУ серии РУСМ:
РУСМ 5000 – управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором:
· нереверсивными двигателями; 
· реверсивными двигателями. 
РУСМ 8000 – ввод и распределение электроэнергии:
· ввод переменного тока; 
· ввод постоянного тока; 
· распределение электроэнергии с автоматическими выключателями переменного тока. 
РУСМ 9000 – вспомогательные устройства, применяются в основном для комплектации сборных щитов. 

Дополнительные возможности НКУ серии РУСМ:
РУСМ 5000 – защита цепей электродвигателей от токов перегрузки, токов короткого замыкания и обрыва фазы; 
РУСМ 8000 – защита от токов перегрузки и токов короткого замыкания. 
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Конструктивно устройства Я (РУСМ) 5000 выполняются в виде металлических ящиков. Аппаратный состав ящиков включает:
· автоматические выключатели; 
· контакторы; 
· тепловые реле; 
· органы управления (кнопки, переключатели и т.д.). 

Аппаратура управления коммутирована проводом типа ПВ:
· сопротивление изоляции не менее, 1,0 МОм; 
· напряжение силовой цепи, 110 - 440 В; 
· частота сети, 50 (60) Гц; 
· величина тока, 0,6 - 100 А. 
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