
Панели распределительных щитов РЩ

Распределительные панели предназначены для комплектования щитов распределения электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

По назначению (в зависимости от технического задания) панели могут делиться на:
· линейные; 
· вводные; 
· секционные; 
· вводно-линейные; 
· вводно-секционные; 
· панели с аппаратурой АВР; 
· панели диспетчерского управления. 
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Основные функции и состав  
Конструктивно панели представляют собой металлоконструкции, предназначенные для одностороннего обслуживания. Панели изготавливаются с шинами, имеющими электродинамическую стойкость (амплитудное значение).
Щиты, скомплектованные из распределительных панелей, устанавливаются в помещениях с температурой окружающей среды от -40о до +35о и обслуживаются с передней стороны. Внутри оболочки из профилей устанавливается коммутационная и защитная аппаратура, на двери - приборы управления и сигнализации. На панелях предусмотрены как кабельные, так и шинные вводы. 
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